新竹市私立光復高級中學

設備規範

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 品 名 | 詳 細 規 格 及 特 性 需 求 | 數量 | 備註 |
| 一 | 公務車 | 動力科技   * + 傳動方式 : 前輪傳動   + 壓縮比 : 16.5 ± 0.5 : 1   + 引擎形式 : 2.0L EcoBlue直列四缸渦輪增壓柴油引擎   + 引擎科技 : Auto-Start-Stop引擎自動啟閉系統   + 排氣量(c.c.) : 1995   + 最大扭力(kg-m/rpm) : 39.3 / 1,500~2,000   + 最大馬力(ps/rpm) : 130 / 3,500   + 燃油供給系統 : 高壓共軌缸內直噴   + 缸徑 x 衝程(mm) : 84.0 x 90.0   + 變速箱形式 : SelectShift™六速手自排   基本規格   * + 前後輪距(mm) : 1,736 / 1,720   + 前懸吊系統 : 麥花臣獨立懸吊+前防傾桿   + 後懸吊系統 : 葉片彈簧   + 最小迴轉半徑(m) : 6.7   + 油箱容量(L) : 70   + 煞車系統 : 四輪碟煞   + 車重(kg) : 2435   + 車長/寬/高/軸距(mm) : 5,339 / 2,030 / 1,976 / 3,300   + 輪胎尺寸/形式 : 215 / 65R16   + 轉向系統 : 機械液壓式動力輔助轉向系統(HPAS)   外觀配置   * + 上掀式尾門   + 專屬左右車側上下車踏板   + 後座左右雙開滑門   + 後座第一排車窗(外推式)   + 後座第二排車窗(固定式)   + 車身同色車側後視鏡搭載方向燈   + 輪圈尺寸 / 材質 : 16吋鋁圈   + 轉向輔助燈   + 電動調整與收折車側後視鏡   + 駕駛艙電動窗   安全科技   * + ABS防鎖死煞車控制系統   + ALC主動式負載控制系統   + DPF柴油碳微粒過濾器警示   + EBA煞車力道輔助系統   + EBD電子煞車力道分配系統   + EBL緊急制動雙閃輔助燈   + ESP電子車身動態穩定系統   + HSA斜坡起步輔助系統   + LIM 限速系統   + RSCTM 車輛防滾系統   + SRS輔助氣囊標配數 : 6具   + SWS側風行車穩定系統   + TCS循跡防滑控制系統   + TPMS胎壓偵測系統   + TVC扭力分配控制系統   + 全方位碰撞警示系統   + 前後霧燈   + 後座ISOFIX兒童安全座椅固定系統 : 4組   + 鑰匙內建P.A.T.S系統   + 雙側邊簾幕式SRS輔助氣囊   + 雙前座SRS輔助氣囊   + 雙前座車側SRS輔助氣囊   + 駕駛座安全帶未繫警示   座艙配置   * + 8人座   + SYNC3®娛樂通訊整合系統 (含聲控/藍牙/USB)   + 三幅式方向盤(皮質包覆/四向調整)   + 中控台彩色螢幕 : 4.5吋螢幕   + 中控台隱藏式上掀置物空間   + 倒車顯影輔助系統 : 附停車導引動態指示線與zoom-in功能   + 全車USB插槽 : 全車共8組(6組位於乘客艙)   + 前座可調整式頭枕(高低)   + 前座座椅加熱功能   + 副駕駛座遮陽板 : (附照明燈及票夾)   + 定速巡航系統   + 室內空氣粉塵濾淨器   + 座椅材質/形式 : 時尚條紋布椅   + 座艙色系 : 歐風雙色內裝   + 後座獨立空調控制系統及出風口   + 後座第一排座椅(前傾、翻折、拆卸、對座)   + 後座第二排座椅(前傾、翻折、拆卸)   + 後擋玻璃雨刷   + 排檔座收納空間(內含兩組置杯架)   + 方向盤多功能鍵(行車資訊/電話/音響控制鍵)   + 智慧型整合式旅程電腦(單次行駛里程/剩餘里程/平均油耗/瞬間油耗/平均車速/車外溫度顯示)   + 會議室對座模式   + 正副駕駛座可調式獨立扶手   + 環艙臨場感揚聲器組合 : 10具   + 眼鏡置物盒   + 緊急救援通訊系統(SYNC®連接服務)   + 行李廂12V插座 : 一組   + 行李廂照明燈   + 車室閱讀燈   + 間歇式雨刷   + 駕駛座前方置物箱(內含12V插座與USB插槽)   + 駕駛座腰靠調整功能 : 手動   + 駕駛座調整功能 : 手動10向   + 駕駛座遮陽板 : (附照明燈及票夾)   能源效率標示   * + 年耗油量(L) : 1095   + 排氣量等級 : 超過1,800c.c.至2,400c.c.   + 油耗測試值(平均耗能km/L) : 13.7   + 耗能測試方式 : 歐盟1,999 / 100 / EC指令及其後續修正指令   + 能源效率等級 : 1級   車身尺寸   * + 行李廂容積(公升) : 1930   + 行李廂底板至車頂高度(mm) : 1294   + 行李廂最大寬度(mm) : 1752   + 行李廂最窄寬度(mm) : 1351   + 行李廂縱深(自第三排座椅算起/mm) : 1017   + 行李廂縱深(自第二排座椅算起/mm) : 1875 | 乙台 | 福特旅行家 |